IEEE Funktionen:

Funktion Beschreibung

math.h header file
copysign(x,y) x mit y’s Vorzeichen
fabs(x) Absolutbetrag von x
fmod(x,y) Rest bei Division von x durch y
ilogb(x) Exponent zur Basis 2 von x
nextafter(x,y) Nächste darstellbare Zahl von x in Richtung y
remainder(x,y) Rest bei Division von x durch y
scalbn(x,n) x × 2^n

Funktion Beschreibung

sunmath.h header file
fp class(x) Klassifikationsfunktion
isinf(x) Klassifikationsfunktion
isnormal(x) Klassifikationsfunktion
issubnormal(x) Klassifikationsfunktion
iszero(x) Klassifikationsfunktion
signbit(x) Klassifikationsfunktion
nonstandard arithmetic(void) Toggle hardware
standard arithmetic(void) Toggle hardware

IEEE Werte: Single Precision

IEEE Wert Dezimalwert und C, C++ und FORTRAN hexadezimale Darstellung max normal 3.40282347e+38 r = max normalf();

7f7fffff r = r max normal();

min normal 1.17549435e−38 r = min normalf();

00800000 r = r min normal();

max subnormal 1.17549421e−38 r = max subnormalf();

007fffff r = r max subnormal();

min subnormal 1.40129846e−45 r = min subnormalf();

00000001 r = r min subnormal();

∞ Infinity r = infinityf();

7f800000 r = r infinity();

quiet NaN Nan r = quiet nanf(0);

7fffffff (SPARC, PowerPC,x86) r = r quiet nan(0);
7fbfffff (HP700)

signaling NaN NaN r = signaling nanf(0);

7f800001 (SPARC, PowerPC, x86) r = r signaling nan(0);
7fc00001 (HP700)

IEEE Werte: Double Precision

IEEE Wert Dezimalwert und C, C++ und hexadezimale Darstellung FORTRAN max normal 1.7976931348623157e+308 x = max normal();

7fefffff ffffffff x = d max normal();

min normal 2.2250738585072014e−308 x = min normal();

00100000 00000000 x = d min normal();

max subnormal 2.2250738585072009e−308 x = max subnormal();

000fffff ffffffff x = d max subnormal();

min subnormal 4.9406564584214654e−324 x = min subnormal();

00000000 00000001 x = d min subnormal();

∞ Infinity x = infinity();

7ff00000 00000000 x = d infinity();

quiet NaN Nan x = quiet nan(0);

7fffffff ffffffff (SPARC, PowerPC,x86) x = d quiet nan(0);
7ff7ffff ffffffff (HP700)

signaling NaN NaN x = signaling nan(0);

7ff00000 00000001 (SPARC, PowerPC, x86) x = d signaling nan(0);
7ff80000 00000001 (HP700) ulp error Function Range f77 1.4 f77 2.0

exp [−665.42,665.42] −0.87 ulp −0.85 ulp
log [2^{−16.5}, 2^{16.5}] +0.81 ulp +0.81 ulp
atan (−∞, +∞) −0.59 ulp −0.64 ulp
sin [0.π/2) −0.64 ulp −0.60 ulp
cos [0.π/2) +0.63 ulp +0.63 ulp

1 ulp ^= 1 unit in the last place

1.3 Peripherie

1.3.1 Eingabe

• Tastatur • Maus (mechanisch, optisch), Trackball • Strichcodeleser, Magnetkartenleser, aktive Telefonkarten • Scanner mit OCR: maschninelle Schrift, Handschrift • Spracheingabe • CD’s

1.3.2 Ausgabe

1. Bildschirm

• alphanumerisch • graphisch (schwarz/weiß, bunt mit 8Bit/24Bit-Farbtiefe) • LCD-Displays für Overhead-Projektionen • Drucker (Tintenstrahl-, Laser-, Thermotransfer-) • Plotter • Diabelichter, Filmbelichter

1.3.3 Massenspeicher

1. Diskette, Festplatten, Disk-Array, MO-Platten, Wechselplatten 2. Magnetkassetten-Laufwerke für Backup: QIC, Exabyte, DAT, DLT 3. ZIP-, Syquest-Magnetwechselplatten

1.4 Datennetze

1. LAN

• HW: TokenRing, Ethernet, FDDI, ATM • Protokolle: TCP/IP, OSI, IPX, DECnet, AppleTalk, ...

2. WAN

• analog: Telex, Modems V.34 • analog/digital: Modems V.90, K56flex, X2 • digital: ISDN, X.25, ATM, ADSL 3. Ethernet-Rahmen: IEEE 802.3 CSMA/CD

Präambel Zieladresse Quelladresse Daten PAD

Beginn Rahmenbegrenzer

Ethernetadresse Länge Datenfeld

Prüfsumme

Bytes 7 1 2 oder 6 2 oder 6 2 0-1500 0-46 4

4. Token (Token-Ring)

SD AC ED

Byte 1 1 1

SD AC

Byte 1 1 1 FC Zieladresse Quelladresse Daten Prüfsumme ED FS

Token Datenrahmen 2 oder 6 2 oder 6 unbegrenzt 4

access control starting delimiter ending delimiter frame status

5. IP-Kopf

je 32 Bit 4 Bit 4 8 1 1 1 13 Version HL Dienstart Gesamtlänge ≤ 65536 Kennung NF MF Fragment-Offset Lebensdauer Protokoll Prüfsumme des Kopfes ≤ 255sek Quelladresse Zieladresse Option

HL=header length, NF=non fragmented, MF=more fragments

6. Ethernet

• Kabel: im Backbone Lichtwellenleiter nach FOIRL (alt) oder IEEE 802.3, oder (a) 10BASE5, Thick Wire, yellow cable

T T Transceiver

50Ω ≤ 500m 50Ω

2,5m 2,5m

mit maximal ansteckbaren 100 Transceivern, Kaskadierung durch

T FanOut

(b) 10BASE2, Thin Wire, Cheapernet

≤ 185m T-Stück BNC

≤ 30 Stationen Abstand ≥ 0.5m

Koaxidkabel

(c) 10BASE-T, Twisted Pair Backbone

• Große Netze (a) Repeater: für längere Netze, um elektrischen Störungen zu begegnen, höhere Verfügbarkeit des Netzes: (maximal 2 Repeater dürfen zwischen je zwei Stationen hängen!)

Repeater

500m 500m

(b) Bridge: filtert zusätzlich nach Kennung und Adresse, aber Zeitverzögerung

Bridge

Teilnetz Teilnetz

(c) Bus-Sternstruktur: Ethernet-Switch (∼ Multiport-Bridge mit schnellem internen Bus) oder schneller Backbone nach ATM/FDDI

Bus-Sternstruktur i. Ethernet X25

ISDN

Router

ii. Hubs: z.B. auf G.15 (Etagenverteiler) (d) SNMP-Management

Bridges

Transceiver Repeater

Switches

Router

• Protokolle

(a) TCP/IP (UNIX und heterogene Netze) (b) OSI (c) IPX (Netware), NetBEUI (Windows NT Server, Windows for Workgrous), NetBIOS (OS/2) (d) DECnet (Digital-Equipment) (e) LAT (Digital-Equipment) (f) AppleTalk (Apple) • Dienste: NFS, ftp, telnet, rsh/rlogin, smtp, http, ...

1.5 Internet

WWW-Suchmaschinen (Netsearch: Yahoo, Infosearch, Lycos, Magellan, ...), telnet/rlogin, ftp, archie/xarchie, e-mail (smtp, POP3, IMAP4), news (nntp, Schwarzes Brett), whois, X.500, www (gopher), wais = wide area information server, rsh, date, rcp, rdist, X-Window, NFS, RFS, NTP (time), talk, chat, Fax & Telefon übers Internet

• telnet

wminf4%: telnet rs1.rrz.uni-koeln.de
Trying 134.95.100.208 ...
Connected to rs1.rrz.uni-koeln.de.
Escape character ist ’^]’.

AIX telnet (rs1)

IDM AIX Version 3.2.5 on rs1
(C) Copyrights by IBM and by others 1982, 1991
login: kg099
kg099’s Password: NNNN

      Welcome to rs1.rrz.Uni-Koeln.DE (IBM RS/6000 58F, AIX 3.2.5)

      - Die Beratung (Tel: 0221-470-4563) ist per E-Mail
        unter beratung@rrz.Uni-Koeln.DE erreichbar
      - Betriebssystemprobleme, Anregungen etc. bitte
        per E-Mail an mgr@rrz.Uni-Koeln.DE mitteilen
      - Antraege auf Aenderung der File Quota bitte per E-Mail
        an aixmgr@rrz.Uni-Koeln.DE.
      - Bitte beachten Sie die Batch-NQS-Betriebsregelung unter
        news nqs betrieb

Last unsuccesful login: Fri Jan 26 14:30:04 1996 on pts/28 from
wminf4.math.uni-wuppertal.de
Last login: Tue Jul 2 14:30:20 1996 on pts/18 from wminf4@math.uni-wuppertal.de
.
.
<↑]>
telnet> help
.
.

• ftp

Name(xxx): account oder anonymous Password: xxxx oder account@

ftp> hash
ftp> binary
ftp> dir
ftp> get abc.txt oder put my.txt
ftp> help
ftp> quit

Auch Netscape benutzbar: ftp.uni-koeln.de, ftp.uni-stuttgart.de, ... • e-Mail

Z.B. mailtool; netscape; mailx

Subject: Cc: To:

Adressen lauten dann beispielsweise account@wmcip4.math.uni-wuppertal.de, ...@compuserve.com, ...@aol.com, ...@uiucrmd.bitnet, ...@xxxxxx.uucp. Bei der Eingabe sollen möglichst keine Umlaute verwendet werden und reines 7Bit ASCII.

Multimedia-Inhalte können durch uuencode/uudecode oder (automatisch) MIME (=multi purpose Internet Mail Extensions) ermöglicht werden.

• Newsgroups rtin/xrn/netscape • Archie

Einstellungen:

Archie-Host: archie.th-darmstadt.de, archie.switch.ch, archie.doc.ic.ac.uk Search Type: Exact, Subcase, Regexp, Substring Other: FTP email address, xxx@wmcip4.math.uni-wuppertal.de • whois

wminf4% whois buhl

Buhl, Fred (FB73) fred@PURPLEFROG.COM 904-377-3376
Buhl, Ole (OB167) hostmaster@MICRONET.DK
                                 +45 4289 3055 (FAX) +45 4566 1015
Buhl, Peter (PB539) nomailbox@NOWHERE 45-7488-2222
Buhl, Timothy (TB2685) tcb1@ODYSSEY.NET
                                 607-753-9621 (FAX) 607-753-1547
The InterNIC Registration Services Host contains ONLY Internet
Information (Networks, ASN’s, Domains, and POC’s).
Please use the whois server at nic.ddn.mil for MILNET Information.

• finger

finger @rs1.rrz.uni-koeln.de, finger hg091@rs1.rrz.uni-koeln.de

• rwho

im LAN: rup/rusers im LAN • X.500

Vergleiche: http://www.uni-koeln.de/dienste/x500.html • netfind

telnet monolith.cc.ic.ac.uk

• gopher Vergleiche: gopher://gopher.rrz.uni-koeln.de/1,

gopher://gopher.rrz.uni-koeln.de/11/welt

• WWW Vergleiche http://www.uni-koeln.de/dienste/www/index.html • Hyper-G Vergleiche http://www.tu-graz.ac.at • Wais

Vergleiche: http://gopher.rrz.uni-koeln.de/77/.wais/gopher-data/ • rlogin

rlogin wmcip4 -l account

• rsh

rsh wmcip4 • rcp

rcp wmcip4:Dateiname . • rdate rdate wmcip4 • rdist zur Verteilung von Daten • talk

%mesg n
%mesg y
%talk buhl@wminf1

• irc

% irc Nickname (= interrelay chat)